Приложение 3 к пункту № 3.1

приложения к постановлению

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на гроб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | | Обоснование | | | | Расчет | | Руб. | |
|
| 1 | Заработная плата | | 18183,69 руб.- тарифная ставка рабочего первого разряда (Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ, ТЭК и сфере обслуживания Краснодарского края на 2023 - 2025 г.г.) 1,119-тарифный коэффициент для рабочих 164,9 -рабочих часов в месяц в 2023 году 0,27 чел/час-разметка деталей 0,416 чел/час-распиловка пиломатериала 0,819 чел/час- обработка пиломатериала на фуговальном станке 0,81 чел/час - сборка гроба 2,065 чел/час- наружная и внутренняя оббивка гроба | | | | Плотник 3 разряда: 18183,69 руб.\*1,119/164,9\*0,27 Станочник 4 разряда: 18183,69 руб.\*1,119/164,9\*(0,416+0,819) Столяр 3 разряда: 18183,69 руб.\*1,119/164,9\*0,81 Обойщик 2 разряда: 18183,69 руб.\*1,119/164,9\*2,065 | | 540,46 | |
| 2 | Начисления на заработную плату | | 30,20% | | | |  | | 163,22 | |
| 3 | Материальные расходы, в.т.ч.: | |  | | | |  | | 1299,25 | |
|  | пиломатериалы | | норма расхода доски необрезной 25 мм - 0,12 куб.м. , стоимость 1 куб./м - 9000 руб. | | | | 0,12\*9000 | | 1080,00 | |
|  | ткань (внешняя и внутренняя оббивка) | | расход материала х/б (ткань для внутренней и внешней оббивки) - 7,79 м, стоимость 1 м.- 25 руб. | | | | 7,79\*25 | | 194,75 | |
|  | гвозди строительные | | норма расхода - 0,245 кг., стоимость 1 кг.-100 руб. | | | | 0,245\*100,0 | | 24,50 | |
| 4 | Косвенные расходы | | 30,0% | | | |  | | 162,14 | |
| 5 | Себестоимость | |  | | | |  | | 2165,1 | |
| 6 | Рентабельность | | 15% | | | |  | | 324,8 | |
| 7 | Итого: | |  | | | |  | | 2489,83 | |
| Примечание: | |  | |  |  |  |  | | |  | |  |
| 1. В пункте 2 калькуляции расчет затрат по статье «Начисления на заработную плату» осуществляется исходя их применяемой специализированной службой по вопросам похоронного дела системы налогообложения и установленной для неё ставки в соответствии с главой 24 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации. | | | | | | | | | | |
| 2. Виды работ с нормативом времени, учтенные при расчете стоимости работ в соответствии с приказом Минстроя РФ от 15.ноября 1994 г. № 11 | | | | | | | | | | |
| а) Разметка деталей | | | | |  |  | |  | |  | |  |
| Профессия-плотник 4 разряда | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Норма времени чел/час на 100 деталей -1,7 чел/час | | | | | | | |  | |  | |  |
| 1,7/100\*16=0,27 чел/час | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| б) Обработка пиломатериала (распиливание пиломатериала) | | | | | | | |  | |  | |  |
| Профессия-станочник 4 разряда | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Норма времени чел/час на 100 деталей -2,6 чел/час | | | | | | | |  | |  | |  |
| 2,6/100\*16=0,416 чел/час | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| в) Обработка пиломатериала на фуговальном станке | | | | | | | |  | |  | |  |
| Профессия-станочник 4 разряда | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Норма времени чел/час на 100 деталей -5,12 чел/час | | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 5,12/100\*16=0,819 чел/час | | | | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| г) Сборка гроба из готовых деталей | | | | | | | |  | |  | |  |
| Профессия-столяр 3 разряда | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Норма времени на 1 гроб -0,81 чел/час | | | | | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| д) Наружная и внутренняя оббивка гроба с устройством постели из стружки | | | | | | | |  | |  | |  |
| Профессия-обойщик 2 разряда | | | | | |  | |  | |  | |  |
| Норма времени на 1 гроб -2,065 чел/час | | | | | | | |  | |  | |  |